

 **Расположение контактов и элементов индикации в приборах ПР110-х.8х.4х**

**Подключение к ПР110-х.8х.4х дискретных датчиков с выходом**

**типа «сухой контакт»**

**Внимание!** На переменном токе все входы внутри группы должны работать от

одной фазы. Разные фазы напряжения допустимо подключать только между

группами входов.

**Подключение нагрузок к выходным контактам реле**

