[bookmark: _Toc111109271]ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
МДК 01.01 РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Теоретические вопросы
1. Раскройте понятие «техническое состояние» сельскохозяйственной машины; перечислите основные параметры, по которым оценивают работоспособность узлов, и укажите допустимые отклонения от номинальных значений.
2. Охарактеризуйте основные виды износа деталей в сельскохозяйственных машинах (абразивный, усталостный, коррозионный и др.) и приведите примеры деталей, подверженных каждому виду износа.
3. Объясните классификацию дефектов деталей (геометрические отклонения, трещины, сколы, износ поверхностей и т. д.) и методы их выявления при дефектации.
4. Изложите порядок разборки узлов сельскохозяйственных машин: последовательность операций, требования к маркировке деталей, условия сохранения сопрягаемых пар и предотвращения дополнительных повреждений.
5. Дайте сравнительную характеристику основных способов восстановления изношенных деталей (наплавка, напыление, гальванические покрытия, постановка дополнительных ремонтных деталей, пластическое деформирование) с указанием области применения в сельхозтехнике.
6. Опишите технологию восстановления посадочных мест под подшипники в корпусных деталях (в том числе с применением ремонтных втулок и полимерных материалов) и требования к точности и шероховатости после ремонта.
7. Раскройте особенности ремонта резьбовых соединений в деталях сельхозтехники: способы восстановления повреждённой резьбы, критерии выбраковки болтов и гаек, требования к моменту затяжки.
8. Объясните принципы подбора и замены подшипников качения и скольжения в узлах сельхозмашин: критерии выбора по габаритам, нагрузке и условиям эксплуатации, правила монтажа и демонтажа.
9. Охарактеризуйте методы контроля качества ремонта узлов (проверка на биение, герметичность, шум, нагрев, момент проворачивания и т. п.) и применяемые измерительные инструменты (микрометры, нутромеры, индикаторы и др.).
10. Назовите основные требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ в мастерской и на полевых пунктах ремонта сельхозтехники.


[bookmark: _GoBack]Практические вопросы
1. Составьте последовательность технологических операций для разборки и дефектации редуктора почвообрабатывающей машины (не менее 8 этапов), укажите применяемые инструменты и контрольные параметры.
2. Предложите способ восстановления изношенной шейки вала под подшипник качения (диаметр 50 мм, износ 0,3 мм) и обоснуйте выбор технологии, перечислив необходимое оборудование и материалы.
3. Разработайте схему контроля геометрии изношенной втулки (внутренний диаметр, овальность, конусность) с указанием конкретных измерительных инструментов и допустимых отклонений от номинала.
4. Опишите пошаговый алгоритм замены изношенного подшипника в ступице колеса трактора, включая подготовку узла, демонтаж старого подшипника, монтаж нового и контроль качества сборки.
5. Рассчитайте минимально допустимый диаметр изношенной оси навесного устройства, если номинальный диаметр — 60 мм, а предельный износ по технической документации — не более 2 мм; укажите, при каком значении деталь подлежит выбраковке.
6. Составьте инструкцию по восстановлению сорванной резьбы М16 в корпусной детали (например, в кронштейне крепления) с выбором одного из методов (резьбовая вставка, перерезка на больший размер, наплавка с последующей нарезкой) и перечнем необходимых инструментов.
7. Продемонстрируйте порядок проверки герметичности гидроцилиндра после ремонта: этапы испытаний, используемые приборы, критерии оценки и возможные причины течей.
8. Разработайте чек‑лист контроля качества сборки цепной передачи (натяжение цепи, параллельность валов, биение звёздочек, смазка) с указанием допустимых значений и применяемых средств измерений.
9. Приведите пример оформления дефектной ведомости на узел (например, коробку передач комбайна): перечислите обязательные графы документа и правила фиксации дефектов с указанием размеров и характера повреждений.
10. Опишите алгоритм действий мастера при выявлении повышенного шума и нагрева в редукторе: последовательность диагностических операций, возможные причины неисправности и перечень работ по устранению дефекта.


ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
МДК 01.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СТЕНДОВОЙ ОБКАТКИ, ИСПЫТАНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Теоретические вопросы
1. Дайте определение понятий «обкатка», «испытание» и «регулирование» применительно к отремонтированным сельскохозяйственным машинам; раскройте их назначение и взаимосвязь в технологической цепочке сдачи машины в эксплуатацию.
2. Охарактеризуйте виды обкатки сельскохозяйственных машин и агрегатов (холодная, горячая, эксплуатационная) и укажите условия применения каждого вида, включая режимы нагрузки и продолжительность.
3. Изложите основные цели и задачи стендовых испытаний отремонтированных узлов (например, двигателя, гидросистемы, трансмиссии); перечислите контролируемые параметры и нормативные требования к ним.
4. Объясните порядок подготовки отремонтированной машины к стендовой обкатке: перечень проверок, требования к заправке эксплуатационными материалами, установке контрольно‑измерительных приборов.
5. Раскройте принципы выбора режимов обкатки для различных типов узлов сельхозмашин (двигатели, редукторы, гидроцилиндры) с учётом паспортных характеристик и рекомендаций производителя.
6. Перечислите основные методы и средства контроля технического состояния узлов в процессе обкатки (вибрация, температура, давление, расход топлива/масла, шум) и укажите допустимые отклонения параметров от номинальных значений.
7. Опишите типовые дефекты и неисправности, выявляемые при стендовой обкатке (течи, перегрев, посторонние шумы, нестабильная работа), и укажите возможные причины их возникновения.
8. Дайте характеристику регулировочным работам, выполняемым после обкатки (зазоры в клапанах, натяжение ремней и цепей, регулировка тормозов, настройка рабочих органов); обоснуйте необходимость повторной проверки параметров после прогрева агрегата.
9. Раскройте требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при проведении стендовых обкаток и испытаний; укажите меры по предотвращению аварийных ситуаций.
10. Назовите основные документы, оформляемые по результатам обкатки и испытаний (протокол, акт, дефектная ведомость, журнал испытаний), и перечислите обязательные сведения, которые должны быть в них отражены.


Практические вопросы
1. Составьте поэтапный план холодной обкатки отремонтированного двигателя на стенде (не менее 6 этапов), укажите контролируемые параметры на каждом этапе и допустимые значения температуры, давления масла и частоты вращения коленчатого вала.
2. Разработайте программу горячей обкатки трансмиссии трактора после капитального ремонта: выберите режимы нагрузки (передачи, тяговое усилие, продолжительность), перечислите точки контроля (температура подшипников, уровень шума, герметичность) и критерии успешного завершения обкатки.
3. Предложите методику проверки герметичности гидравлической системы комбайна на стенде после ремонта: укажите последовательность операций, применяемые приборы (манометры, расходомеры), контрольные точки и допустимые утечки рабочей жидкости.
4. Опишите алгоритм регулировки зазоров в клапанном механизме двигателя после обкатки: необходимые инструменты, порядок действий, нормативные значения зазоров для дизельного двигателя, проверка правильности регулировки.
5. Рассчитайте продолжительность эксплуатационной обкатки трактора (первые 30 моточасов) с учётом распределения нагрузки по этапам (25 %, 50 %, 75 %, 100 % номинальной нагрузки) и рекомендуемой продолжительности каждого этапа; обоснуйте выбор режима для предотвращения перегрузки отремонтированных узлов.
6. Составьте чек‑лист контроля качества обкатки гидронасоса на стенде: параметры для проверки (подача, давление, КПД, уровень шума), допустимые отклонения от паспортных данных, действия при выявлении отклонений.
7. Продемонстрируйте порядок проверки и регулировки натяжения приводных ремней и цепей после обкатки узла: используемые инструменты (динамометр, линейка, шаблон), нормативные значения прогиба/натяжения, последствия неправильной регулировки.
8. Разработайте инструкцию по выявлению и устранению повышенного нагрева корпуса редуктора в процессе стендовой обкатки: возможные причины (недостаток смазки, перекос валов, износ подшипников), методы диагностики, порядок корректировки.
9. Приведите пример заполнения протокола стендовых испытаний двигателя после ремонта: перечислите обязательные графы (дата, объект, режимы, параметры, отклонения, заключение), укажите, как фиксировать результаты измерений и формулировать выводы о пригодности к эксплуатации.
10. Опишите пошаговый алгоритм действий мастера при обнаружении течи масла из‑под прокладки поддона картера в процессе горячей обкатки двигателя: остановка стенда, диагностика причины, выбор способа устранения (замена прокладки, подтяжка крепежа, проверка плоскостности), повторная проверка герметичности.


КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПМ01
Теоретические вопросы
1. Опишите полный технологический цикл восстановления работоспособности узла сельхозмашины (на примере редуктора или коробки передач): от приёмки и дефектации до сдачи в эксплуатацию. Укажите, какие операции относятся к МДК 01.01, а какие — к МДК 01.02, и как они взаимосвязаны.
2. Раскройте классификацию видов износа деталей сельхозмашин и приведите по 2–3 примера деталей, подверженных каждому виду. Для каждого примера предложите 1–2 рациональных способа восстановления (с учётом условий эксплуатации и экономической целесообразности) и укажите, после какого из этих способов обязательно требуется стендовая обкатка.
3. Дайте сравнительную характеристику методов восстановления посадочных мест под подшипники (ремонтные втулки, наплавка, полимерные материалы, напыление). Для каждого метода укажите допустимую нагрузку после ремонта, требования к точности и шероховатости, а также особенности последующей обкатки и контроля качества.
4. Объясните, как выбор режима стендовой обкатки (холодная/горячая, ступенчатое нагружение) зависит от вида ремонта и типа узла (двигатель, редуктор, гидроцилиндр). Приведите примеры режимов для двух разных узлов и обоснуйте, почему для них требуются разные подходы.
5. Перечислите основные параметры, контролируемые при стендовой обкатке узлов сельхозмашин (температура, давление, вибрация, шум, герметичность и т. д.), и укажите их нормативные значения или допустимые отклонения от номинала. Объясните, как отклонения этих параметров могут быть связаны с дефектами, допущенными на этапе ремонта (МДК 01.01).
6. Охарактеризуйте типовые дефекты, выявляемые при стендовой обкатке (течи, перегрев, посторонние шумы, нестабильная работа), и для каждого дефекта укажите 2–3 возможные причины, связанные с нарушением технологии ремонта. Предложите алгоритм поиска и устранения этих причин.
7. Изложите порядок оформления документации при ремонте и испытаниях сельхозмашин: дефектная ведомость, технологическая карта ремонта, протокол стендовых испытаний, акт приёмки. Перечислите обязательные сведения, которые должны быть в каждом документе, и укажите, кто несёт ответственность за их заполнение и проверку.
8. Раскройте требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении ремонтных работ в мастерской и при проведении стендовых испытаний. Укажите специфические риски для каждого вида работ и меры по их предотвращению.
9. Объясните принципы подбора и замены подшипников качения и скольжения в узлах сельхозмашин. Опишите правила монтажа и демонтажа, а также порядок контроля качества установки (момент проворачивания, осевой/радиальный люфт, биение). Укажите, какие проверки выполняются до и после обкатки.
10. Дайте определение понятий «техническое состояние», «работоспособность», «ресурс» и «надёжность» применительно к отремонтированной сельхозмашине. Объясните, как стендовая обкатка и испытания позволяют подтвердить соответствие машины этим критериям, и какие документы служат доказательством этого соответствия.

Практические вопросы
1. При дефектации вала редуктора выявлен износ шейки под подшипник на 0,4 мм при номинальном диаметре 50 мм. Предложите 2–3 возможных способа восстановления, выберите оптимальный и обоснуйте выбор (с учётом нагрузки, условий эксплуатации, наличия оборудования). Опишите последовательность технологических операций и укажите, какие контрольные измерения нужно выполнить после ремонта и перед стендовой обкаткой.
2. После сборки коробки передач при пробном пуске слышен повышенный шум и наблюдается нагрев корпуса. Составьте алгоритм поиска неисправностей: перечислите 5–7 возможных причин, укажите, какие проверки нужно выполнить (визуальные, инструментальные, стендовые) и в какой последовательности. Предложите меры по устранению выявленных дефектов.
3. Разработайте программу стендовой обкатки отремонтированного дизельного двигателя: укажите этапы (холодная, горячая обкатка), режимы (частота вращения, нагрузка, продолжительность), контролируемые параметры и их допустимые значения. Обоснуйте выбор каждого режима с точки зрения приработки сопрягаемых поверхностей и предотвращения перегрузки отремонтированных узлов.
4. При испытании гидроцилиндра на стенде обнаружена утечка рабочей жидкости через уплотнение штока. Опишите пошаговый алгоритм диагностики: какие проверки нужно выполнить, какие инструменты и приборы использовать, как отличить дефект уплотнения от дефекта штока или цилиндра. Предложите способы устранения и порядок повторных испытаний.
5. Составьте дефектную ведомость на редуктор почвообрабатывающей машины: перечислите обязательные графы документа и заполните их условными данными (наименование детали, вид дефекта, размеры, допустимые отклонения, рекомендуемый способ ремонта). Укажите, на основании каких измерений и критериев принимаются решения о ремонте или выбраковке.
6. После обкатки двигателя требуется регулировка зазоров в клапанном механизме. Опишите алгоритм выполнения этой операции: необходимые инструменты, порядок действий, нормативные значения зазоров для дизельного двигателя, способы проверки правильности регулировки. Объясните, почему эту регулировку выполняют именно после обкатки, а не до неё.
7. При проверке натяжения приводных ремней и цепей после обкатки узла выявлены отклонения от нормативных значений. Опишите порядок регулировки: используемые инструменты (динамометр, линейка, шаблон), нормативные значения прогиба/натяжения, последствия неправильной регулировки. Укажите, как проверить качество выполненной регулировки и нужно ли повторно проводить стендовые испытания.
8. В процессе горячей обкатки двигателя обнаружена течь масла из‑под прокладки поддона картера. Опишите пошаговый алгоритм действий мастера: остановка стенда, диагностика причины, выбор способа устранения (замена прокладки, подтяжка крепежа, проверка плоскостности), повторная проверка герметичности. Укажите, можно ли продолжить обкатку после устранения дефекта и при каких условиях.
9. Разработайте чек‑лист контроля качества сборки и испытаний цепной передачи: включите пункты по натяжению цепи, параллельности валов, биению звёздочек, смазке, уровню шума и вибрации. Для каждого пункта укажите допустимые значения и применяемые средства измерений. Объясните, как результаты этих проверок влияют на решение о допуске узла к стендовой обкатке и дальнейшей эксплуатации.
10. Мастеру необходимо оформить протокол стендовых испытаний двигателя после ремонта. Приведите пример заполнения документа: перечислите обязательные графы (дата, объект, режимы, параметры, отклонения, заключение), укажите, как фиксировать результаты измерений и формулировать выводы о пригодности к эксплуатации. Объясните, какая ответственность лежит на мастере при подписании этого документа и какие последствия возможны при недостоверных данных.

ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
МДК 02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ КАТЕГОРИИ «С»

Теоретические вопросы
1. Дайте характеристику тракторов категории «С» (колёсные тракторы мощностью от 25,7 до 110,3 кВт): перечислите типичные марки и модели, основные технические параметры (мощность, тяговый класс, колёсная формула) и основные виды работ, для которых они применяются в сельскохозяйственном производстве.
2. Изложите порядок запуска двигателя трактора в различных условиях (при положительной и отрицательной температуре воздуха), укажите подготовительные операции, последовательность действий и меры безопасности при пуске.
3. Раскройте назначение, устройство и принцип работы основных систем трактора категории «С»: системы питания дизельного двигателя, системы смазки, системы охлаждения и системы пуска; укажите основные контрольные параметры их работы.
4. Опишите устройство и принцип действия трансмиссии трактора (сцепление, коробка передач, задний мост, конечные передачи, дифференциал), объясните назначение каждого узла и влияние их технического состояния на тягово‑сцепные характеристики машины.
5. Объясните устройство и работу ходовой части и рулевого управления колёсного трактора: типы подвесок, особенности шин и давления в них, принцип работы гидроусилителя руля; укажите нормы и порядок проверки этих параметров.
6. Раскройте устройство и принцип действия тормозной системы трактора (рабочая, стояночная, вспомогательная), назовите основные неисправности, влияющие на эффективность торможения, и порядок их выявления при ежесменном техническом обслуживании.
7. Изложите правила агрегатирования трактора с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными машинами: порядок подсоединения, регулировки тяг, установки страховочных устройств, проверки гидросистемы и электрооборудования агрегата.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные контрольно‑измерительные приборы на панели управления трактора категории «С»; объясните, как по их показаниям оценивать техническое состояние двигателя и других систем, а также выявлять отклонения от нормального режима работы.
9. Назовите виды технического обслуживания тракторов (ЕТО, ТО‑1, ТО‑2, ТО‑3, сезонное ТО), укажите периодичность, основные операции и нормативные документы, регламентирующие их проведение; объясните значение своевременного ТО для надёжности и ресурса машины.
10. Раскройте требования охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании тракторов категории «С»: перечень опасных и вредных производственных факторов, обязательные средства индивидуальной защиты, порядок действий при аварийных ситуациях (возгорание, опрокидывание, отказ тормозов и т. п.).



Практические вопросы
1. Перед началом полевых работ вы обнаружили, что при запуске двигателя давление масла ниже нормы. Опишите пошаговый алгоритм действий тракториста: какие проверки необходимо выполнить, какие возможные причины неисправности, можно ли начинать работу, какие документы нужно оформить при выявлении дефекта.
2. Требуется агрегатировать трактор категории «С» с плугом общего назначения. Составьте перечень подготовительных операций и последовательность подсоединения: проверка навески, регулировка тяг, установка страховочной цепи, проверка гидросистемы, пробный подъём/опускание. Укажите, какие параметры нужно проконтролировать перед началом пахоты.
3. Во время движения трактора по полевой дороге вы заметили повышение температуры охлаждающей жидкости до критического значения. Опишите порядок действий тракториста: как безопасно остановить машину, какие проверки выполнить на месте, можно ли продолжать движение, как предотвратить перегрев в дальнейшем.
4. При трогании с места трактор пробуксовывает, несмотря на полностью отпущенную педаль сцепления. Перечислите возможные причины неисправности (износ дисков, замасливание, неправильная регулировка), опишите способы диагностики каждой из них и порядок действий для устранения проблемы.
5. Необходимо провести ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трактора перед выездом в поле. Составьте чек‑лист основных операций (внешний осмотр, проверка уровней жидкостей, контроль давления в шинах, проверка освещения и сигнализации, очистка воздухозаборника и т. д.) и укажите нормативные значения для ключевых параметров.
6. При работе с прицепным опрыскивателем вы обнаружили неравномерное распределение рабочей жидкости по штангам. Опишите возможные причины (засорение фильтров, неисправность насоса, перегиб шлангов, нарушение герметичности), порядок диагностики и способы устранения дефекта в полевых условиях.
7. Требуется перевезти крупногабаритное сельскохозяйственное оборудование по дорогам общего пользования. Перечислите обязательные подготовительные мероприятия (оформление документов, маркировка, согласование маршрута, проверка тормозной системы и световых приборов), а также правила движения и сопровождения такого транспорта.
8. В процессе культивации трактор начал уводить в сторону, увеличился расход топлива, ухудшилась управляемость. Укажите возможные причины (неправильное давление в шинах, люфт в рулевом управлении, перекос навески, неравномерная нагрузка), опишите порядок проверки каждого фактора и способы корректировки.
9. После работы в дождливую погоду вы обнаружили следы коррозии на электрических разъёмах навесного оборудования. Опишите алгоритм действий по устранению проблемы: очистка контактов, проверка изоляции, обработка защитными составами, контроль работоспособности системы; укажите, какие последствия может иметь игнорирование этой неисправности.
10. Вам поручено заполнить путевой лист и журнал учёта работы трактора за смену. Перечислите обязательные реквизиты документов, порядок внесения данных (показания спидометра/счётчика моточасов, расход топлива, вид и объём выполненных работ, замечания по техническому состоянию), а также ответственность тракториста за достоверность указанных сведений.


КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПМ02
Теоретические вопросы
1. Раскройте содержание понятия «эксплуатация сельскохозяйственных машин»; перечислите основные этапы жизненного цикла машины в эксплуатации (приёмка, ввод в работу, использование по назначению, ТО, хранение) и укажите задачи мастера сельхозпроизводства на каждом этапе.
2. Охарактеризуйте основные показатели эффективности эксплуатации сельхозтехники (производительность, расход топлива, коэффициент технической готовности, наработка на отказ) и объясните, как мастер может влиять на эти показатели в реальных производственных условиях.
3. Изложите порядок ввода в эксплуатацию новой или отремонтированной сельскохозяйственной машины: перечень проверок, оформление документов (акт ввода, паспорт машины), пробные пуски и обкатка; укажите, какие параметры обязательно контролируются на этом этапе.
4. Перечислите виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин (ЕТО, ТО‑1, ТО‑2, сезонное ТО, обслуживание при хранении), укажите периодичность и основной перечень операций для каждого вида; объясните, почему соблюдение регламента ТО критически важно для безотказной работы техники в напряжённые периоды полевых работ.
5. Объясните принципы агрегатирования тракторов с навесными, полунавесными и прицепными машинами: требования к совместимости по тяговому классу и мощности, порядок подсоединения, регулировка навески и тяг, установка страховочных устройств; укажите, как неправильная агрегация влияет на производительность и безопасность.
6. Раскройте особенности эксплуатации сельскохозяйственной техники в различных агроклиматических условиях (весенняя распутица, летняя жара, осенняя сырость, низкие зимние температуры): какие узлы и системы наиболее уязвимы, какие меры профилактики должен принимать мастер.
7. Опишите правила транспортировки сельскохозяйственных машин по дорогам общего пользования и по внутрихозяйственным маршрутам: требования к габаритам, маркировке, креплению груза, скоростному режиму и сопровождению; укажите документы, обязательные для перевозки.
8. Дайте характеристику основных неисправностей, возникающих при эксплуатации почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин (затупление рабочих органов, износ подшипников, забивание сошников/шнеков, нарушение регулировки), и объясните методы их оперативного выявления и устранения силами механизаторской бригады.
9. Изложите требования к организации хранения сельскохозяйственной техники (межсменное, кратковременное, длительное хранение): перечень обязательных операций (очистка, консервация, снятие уязвимых узлов, герметизация), условия площадки и контроль состояния машин в период хранения.
10. Раскройте требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации сельхозтехники: перечень опасных факторов, обязательные СИЗ, порядок действий при аварийных ситуациях (возгорание, опрокидывание, травмирование), меры по предотвращению загрязнения почвы и водоёмов ГСМ и рабочими жидкостями.

Практические вопросы
1. Перед началом весенне‑полевых работ вам передали трактор с плугом после зимнего хранения. Составьте пошаговый план подготовки агрегата к работе: перечень операций по расконсервации, проверке узлов, регулировке плуга, пробному проходу; укажите, какие документы нужно оформить после подготовки.
2. При вспашке поля вы заметили, что плуг «заваливается» в сторону, борозды получаются неровными, а тяговое сопротивление заметно возросло. Перечислите возможные причины (перекос рамы, неправильная установка центрального винта, износ отвалов, неравномерное давление в шинах трактора), опишите порядок диагностики и способы регулировки для устранения дефекта.
3. Во время посева зерновых на сеялке снизилась норма высева, семена поступают неравномерно, отдельные высевающие аппараты не работают. Опишите алгоритм поиска неисправностей (проверка бункеров, ворошителей, катушек, заслонок, приводных цепей), способы устранения в полевых условиях и порядок контроля качества высева после ремонта.
4. При уборке зерновых комбайном в бункере обнаружено повышенное содержание дроблёного зерна и половы, а за комбайном остаётся много несрезанных колосьев. Укажите возможные причины (неправильные обороты барабана, зазор между барабаном и декой, высота среза, скорость движения), опишите, как отрегулировать рабочие органы для устранения потерь и дробления.
5. В середине смены вы обнаружили, что расход топлива на гектар значительно превышает нормативный. Перечислите факторы, влияющие на перерасход (скорость движения, глубина обработки, состояние рабочих органов, загрузка бункера, стиль вождения), опишите методику расчёта фактического расхода и предложите меры по его снижению.
6. Требуется перевезти жатку по дороге общего пользования. Составьте перечень подготовительных мероприятий (демонтаж/фиксация подвижных частей, габариты, маркировка, крепление, проверка тормозов и световых приборов), укажите, какие документы необходимо иметь при себе и как организовать движение колонны техники.
7. После работы в дождливую погоду на машине появилась коррозия на резьбовых соединениях и электрических разъёмах. Опишите пошаговый алгоритм действий мастера: очистка, обработка защитными составами, контроль изоляции, профилактика на будущее; укажите, к каким серьёзным поломкам может привести игнорирование этой проблемы.
8. Вам поручено организовать постановку комбайна на длительное хранение после уборочной кампании. Разработайте план мероприятий: очистка, слив жидкостей, консервация топливной системы и цилиндров, снятие и хранение аккумуляторов и ремней, герметизация отверстий, установка подставок; укажите сроки и ответственных за выполнение каждой операции.
9. При работе опрыскивателя наблюдается неравномерный расход рабочей жидкости по штангам и образование «проплешин» на поле. Перечислите причины (засорение форсунок, неисправность насоса, перегиб шлангов, нарушение герметичности), опишите порядок проверки и регулировки системы в полевых условиях, а также меры безопасности при работе с пестицидами.
10. Вы должны заполнить путевой лист и отчёт о выполненной работе за смену. Перечислите обязательные реквизиты документов (данные машины и механизатора, маршрут, вид и объём работ, наработка в моточасах, расход топлива, замечания по техническому состоянию), объясните, как проверить достоверность данных и какая ответственность лежит на мастере за правильность оформления отчётности.
