**27.10.2020**

**Пары № 6**

**Группа 21-К**

**МДК 01.02. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда**

**Преподаватель Попова А.В.**

**Тема: Мебель для торговых организаций**

Вопросы:

1.Требования. предъявляемые к торговой мебели

2.Подбор, размещение и использование торговой мебели

Задание:


1.Изучить теоретический материал

2.Написать краткий конспект в тетради

3.Начертить схему расположения торговой мебели магазина по выбору ( в тетради и от руки!!! Можно раскрасить.).Сдать схему на эл.почту 28 октября 2020.

ТЕОРИЮ НЕ СДАВАТЬ

Пример схемы.



 Для того, чтобы мебель отвечала задачам  рациональной организации торгово-технологического процесса в магазине, а также высокому уровню культуры обслуживания покупателей, она должна соответствовать ряду требований:

     Требования

     Основные  показатели

     1) Технико–эксплуатационные

     Определяют  практическую пригодность мебели к  эксплуатации, удобства пользования  ею. К основным эксплуатационным требованиям  относятся: прочность, устойчивость, разборность, подвижность, достаточная вместимость, соответствие товарному ассортименту, форме продажи товаров и д.р.

     2) Эргономические

     Указывают соответствие размеров мебели (длина, ширина, высота) и ее деталей среднему росту и пропорциям тела человека. Это обеспечивает свободный доступ к товарам, хороший показ и  минимальную утомляемость работника.

     3) Экономические

     Сводятся  к созданию недорогой мебели. Поэтому  мебель изготовляют простой и  облегченной конструкции, из недорогого материала, индустриальными методами производства. Снижению стоимости мебели способствуют также ее надежность, долговечность, возможность легкого  и быстрого ремонта.

     4) Эстетические

     Характеризуют роль мебели в улучшении показа товаров  и украшении помещений торговых залов магазинов. Красивый внешний  вид мебели придают простота формы, изящество и четкость линий, использование  современных материалов и высокое  качество декоративной отделки.

     5) Санитарно – гигиенические

     Предусматривают стойкость мебели к химическим и  механическим воздействиям, легкость ухода за ней. Мебель изготовляют  с гладкой, ровной поверхностью, без  лишних углублений, зазоров и выступов.

     Рабочие поверхности мебели, соприкасающиеся  с пищевыми продуктами, должны изготовляться  из материалов, допущенных к применению в продовольственном машиностроении.

     3 Мебель торговых залов магазинов,  ее типы, назначение, особенности  устройства и применения

     Мебель  торговых залов продовольственных  магазинов:

* + прилавки;
  + горки;
  + витрины;
  + стенды;
  + кассовая кабина;
  + шкафы для хлеба;
  + тара-оборудование;
  + столы для упаковки товара.

     Мебель  торговых залов магазинов непродовольственных  товаров:

* + прилавки;
  + горки;
  + витрины;
  + стенды;
  + кассовая кабина;
  + столы для упаковки товара;
  + вешала;
  + банкетки для примерки обуви;
  + примерочные кабины;
  + подставки для крупногабаритных товаров.

  Виды прилавков:

* + обыкновенный
  + прилавок – витрина
  + прилавок под кассу
  + тумбочка для выписки чеков
  + прилавок для хранения сумок покупателей

     Основные  узлы: вертикальные стойки, столешница, полки для сумок покупателей, могут быть шкафы с распашными и раздвижными дверцами, либо полки, либо выдвижные ящики

     Прилавок-витрина: конструкция аналогична, кроме верхней  части,

     которая застеклена.

     Прилавок  под кассу: столешница имеет боковые  ограждения и имеется полка для  запаса кассовых лент.

     Прилавок-тумбочка для выписывания чеков– в верхней  части имеется выдвижной ящик для хранения документов, печатей.

     Прилавок  для сумок– разделен на секции: вертикальные и горизонтальные перегородки и  имеет большую высоту.

     Горка. Предназначена для выкладки, показа и хранения товара.

     Основные  узлы: вертикальные стойки, рама, задняя стена, стяжки, каркас, приспособления для выкладки товаров.

     Приспособления  для выкладки товаров:

* + полки: прямые и наклонные, сплошные и решетчатые,
  + без ограждений или с боковыми ограждениями.
  + кронштейны: прямые, изогнутые, вращающиеся, наклонные.
  + корзины.
  + шкафы для выкладки товара.
  + штанги. Бывают при стенные и островные, с зеркалами и без.

     Витрины для показа товара. Основные узлы: вертикальные стойки, рама, дно, крышка, боковые стенки (в основном стеклянные).

     Приспособления  для выкладки товара: стеклянные полки, кронштейны, штанга.

     Шкаф  для хранения запаса товара(вверху, внизу). Одна из стенок имеет дверцы.

     Стенды  предназначены для показа и выкладки товара. Могут быть каркасными или  щитовыми. Приспособления для выкладки товара: штанги, полки, кронштейны.

     Кассовые  кабины: для расчета с покупателями. Основные узлы: вертикальные стойки, каркас, дно, боковые стенки с дверью, задняя стена более высокая, полки для  кассовых машин, сумок покупателя.

     Шкаф  хлебный– предназначен для выкладки, хранения и продажи хлебо-булочных изделий. Основные узлы: вертикальные стойки, каркас, боковые стенки, дно, крышка, наклонные деревянные полки, со стороны покупателя закрыты дверцами из органического стекла, со стороны  продавца – штанга для занавески.

     Вешала – предназначены для выклада, показа, и продажи с них одежды на плечиках.

     Виды:

стационарные и передвижные.

* с прямыми штангами, с изогнутыми штангами, теобразными, круглыми, наклонными, вращающимися;
* однорядные и двухрядные;
* одноярусные и двух ярусные;
* сборно-разборные;
* неразборные

     4  Мебель подсобных помещений и складов, ее типы, назначение

Особенности устройства и применения.

     Мебель  для подсобных и складских  помещений.

     К ней относятся: подтоварники, поддоны, стеллажи, столы для проверки качества и приемки товара.

     Подтоварники  предназначены для хранения крупногабаритного  товара в жесткой или мягкой упаковке.

     По  конструкции неразборные, по материалу  изготовления: деревянные и металлические. Основные узлы: верхние стойки, каркас, крышка, (сплошная и решетчатая).

     Поддоны предназначены для хранения товара и транспортирования его в  виде пакета по территории склада. Виды: плоский, ящечный, стоечный. По материалу  изготовления: деревянные, пластмассовые, металлические.

     Стеллажи  предназначены для хранения распакованного, штучного товара или товара в мелкой упаковке, либо товара, уложенного в  поддоны. Виды: полочный, клеточный, неразборные  и сборно-разборные, стационарный или  передвижной. Основные узлы: вертикальные стойки, стяжки, полки, могут быть разделены  перегородками на секции.